**RUTINE:**

**Klargjøring av digitale trygghetsalarmer, med registrering i CMP og ProAlert**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivitet | Beskrivelse | Ansvar |
| Klaregjøring av alarmer | * Ta av deksel
* Finn fram kontakt til alarm
* Klistre klistremerke forlenger som følger med kontakt rundt inngangen som skal inn i alarm
* Sett kontakten inn i alarmen
* Ta på deksel
* Finn simkort og klistremerke som hører sammen.
* Lim klistremerke med simkortnummer/telefonnummer på dekselet
* Sett inn simkort
* Klistre Kløvertun klistremerke over simkortinngang med kløvertun merke foran på alarmen.
* Slå på alarmen
 |  |
| Installasjon i CMP | * Klikk på trygghetsalarm
* Søk opp serienummer til alarmen i søkefeltet.
* Velg installasjon
* Velg rediger
* Skriv inn alarmkode = telefonnummer/simkortnummer med 47 foran
* Velg standard konfigurasjon
* Velg på lager
* Trykk lagre
* Trykk på grønn knapp på alarm for synkronisering
* Trykk på refreshknappen opp til høyre i bildet for at synkroniseringen skal gå igjennom.
 |  |
| Test alarm | * Trykk på smykke for å teste alarm
* Slå den av med en gang på grønn knapp.
* Slå av alarmen igjen før en legger den bort.
 |  |
| Legg til enhet i ProAlert | * Gå på administrasjon av enheter
* Velg enheter
* Velg legg til
* Velg enhetskode: Skriv 47 og det 12 sifrede mobilnummer/simkortnummer
* Velg: Enhet\_type, og Velg: Scaip Neat Novo i rullegardinen
* Skriv inn serienummer: 8 siffer. Står på alarmen og esken til alarmen
* Velg telefonnummer: Skriv inn +47 og det 12 sifrete mobilnummer/simkortnummeret
* Velg: Enhetsstatus, og Velg: lager
* Trykk på Utfør
 |  |