[](http://www.kristiansand.kommune.no/)**RUTINE:**

**Klargjøring av digitale trygghetsalarmer, med registrering i CMP og ProAlert**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivitet | Beskrivelse | Ansvar |
| Klaregjøring av alarmer | * Ta av deksel * Finn fram kontakt til alarm * Klistre klistremerke forlenger som følger med kontakt rundt inngangen som skal inn i alarm * Sett kontakten inn i alarmen * Ta på deksel * Finn simkort og klistremerke som hører sammen. * Lim klistremerke med simkortnummer/telefonnummer på dekselet * Sett inn simkort * Klistre Kløvertun klistremerke over simkortinngang med kløvertun merke foran på alarmen. * Slå på alarmen |  |
| Installasjon i CMP | * Klikk på trygghetsalarm * Søk opp serienummer til alarmen i søkefeltet. * Velg installasjon * Velg rediger * Skriv inn alarmkode = telefonnummer/simkortnummer med 47 foran * Velg standard konfigurasjon * Velg på lager * Trykk lagre * Trykk på grønn knapp på alarm for synkronisering * Trykk på refreshknappen opp til høyre i bildet for at synkroniseringen skal gå igjennom. |  |
| Test alarm | * Trykk på smykke for å teste alarm * Slå den av med en gang på grønn knapp. * Slå av alarmen igjen før en legger den bort. |  |
| Legg til enhet i ProAlert | * Gå på administrasjon av enheter * Velg enheter * Velg legg til * Velg enhetskode: Skriv 47 og det 12 sifrede mobilnummer/simkortnummer * Velg: Enhet\_type, og Velg: Scaip Neat Novo i rullegardinen * Skriv inn serienummer: 8 siffer. Står på alarmen og esken til alarmen * Velg telefonnummer: Skriv inn +47 og det 12 sifrete mobilnummer/simkortnummeret * Velg: Enhetsstatus, og Velg: lager * Trykk på Utfør |  |